1. Sentry\_Gimbal文件夹为云台板的工程，主要为读取陀螺仪数据、TX2信息、控制摩擦轮等，再将其转发至底盘板。
2. Sentry\_Chassis文件夹为底盘板的工程，为方便起见，将底盘板作为主控板，所有算法均在其上面实现。
3. 整体CAN网络挂载五个电机、两个stm32f1单片机。五个电机分别为云台pitch、yaw电机，拨弹电机，底盘双电机。